Materialenleer les 4

**Vraag 1**

**Vraag 2**het is een erg stevige maar ook flexibel bakje.

**Vraag 3**geïntegreerde, smalle, dunne, flexibele verbinding tussen twee starre kunststof delen

**Vraag 4**Maximale Temperatuur is 105\*c

Hoort gebruikt te worden bij een temperatuur onder 40\*c

**Vraag 5**

28 – 36MPa

**Vraag 6**

PLÁSTICOS CUSEN

MOTLES

LITCHEMA, UAB

**Vraag 7**

Vloerbedekkingen

**Vraag 8**deze wielen zitten onder mijn bureaustoel.